# Algemeen

Versie 2024 april

|  |  |
| --- | --- |
| **Plaats:** | Tiel |
| **Theater:** | Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof |
| **Zaal:** | KONTAKT media partners zaal, grote zaal |
| **Bezoekadres:** | St.Agnietenstraat 2 |
| **Postcode bezoekadres:** | 4001 NB |
| **Postadres:** | Postbus 560 |
| **Postcode postadres :** | 4000 AN Tiel |

|  |  |
| --- | --- |
| **Algemeen:** | 0344 673 515 |
| **Kassa:** | 0344 673 500 |
|  |  |
| **Techniek:** | 0344-673510 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Email adres alg.** | [info@cultuurbedrijftiel.nl](mailto:info@cultuurbedrijftiel.nl) |
| **Email adres techniek:** | [techniek@cultuurbedrijftiel.nl](mailto:techniek@cultuurbedrijftiel.nl) |
| **Homepage:** | [www.agnietenhof.nl](http://www.agnietenhof.nl/) |

|  |  |
| --- | --- |
| Directeur: | Nico Baars |
| Publiciteit/Marketing: | Floor Marcusse |
| Hoofd Techniek | Bas de Beer |
| Toneelmeester: | Steven Ram |
|  |  |
|  |  |
| Lunchtijd: | i.o., minimaal 45 min. |
| Einde middag: | 17.00 uur |
| Begin avond: | 19.00 uur |
| Aanvang voorstelling: | 20.00 uur |
| Theater open tussen 17:00 en 19:00: | i.o. |
|  |  |
|  |  |
| Zitplaatsen maximaal | 796 |
|  |  |
| Stoelen orkestbak: | 34 |
| Zaal excl. balkons | 472 (incl. orkestbak) |
| Geluid/Licht/Regie plaatsen | Ja (niet onder balkon) |
| Balkon | 324 |

## Kleedkamers

Gedeeld met kleine zaal.

10 grotere en kleinere kleedkamers. Kleedkamer 1 bevindt zich op hetzelfde niveau als de toneelvloer GZ. De overige kleedkamers zijn gesitueerd op de eerste verdieping. De eerste verdieping is bereikbaar met een lift. Twee kleedkamers zijn voorzien van een douche en toilet. Er is een centrale douche en toilet ruimte.

Er is een wasmachine en droger aanwezig.

## Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer: ja, plaats voor 1 trailer inpandig

Parkeren personenauto(‘s) Garage Westluidense Poort

(max hoogte 2,1 m)

Laad en Los Kruising tussen

Eerste Bleekveldstraat en

Koninginnestraat

# Afmetingen

## Toneelopening

### **Vaste opening**

breedte 12 m

hoogte 7 m

### **Portaalhoogte**

minimaal 0,00 m

maximaal 7,15 m

### **Manteau opening**

Minimaal 10 m

maximaal: 14 m

## Toneel

### **Diepte maten vanaf 0-punt**

achterwand zaal: -2037 cm

rand balkon: -1552 cm

voorzijde orkestbak (m): -592 cm

voorzijde toneel: -317 cm

achterzijde vaste opening: -191 cm

voordoek: -153 cm

voorzijde manteau: -86 cm

achterbrug: 986 cm

achterwand toneeltoren: 1065 cm

### **Breedte maten vanaf hardlijn**

zijbrug links: 994 cm

wand toneeltoren links: 1298 cm

wand zijtoneel links: 1900 cm

zijbrug rechts: 1005 cm

wand toneeltoren rechts: 1304 cm

### **Hoogte maten vanaf toneelvloer**

onderzijde brug 780 cm

rollenzolder: 1960 cm

zaalniveau bij rand toneel: -108 cm

***Vloer***

Hout, Keroewing, max. 500 kg / m2

# Inrichting

## Doeken

### **Voordoek**

|  |  |
| --- | --- |
| Kleur | Rood |
| Bediening | Rechts hand |
| Beweging | Grieks/Wagner |

### **Poten**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aantal | 10 |  |  |  |
| Hoogte | 9 m |  |  |  |
| Breedte | 4,8 m |  |  |  |
| Kleur | Nachtblauw |  |  |  |
| Materiaal | Velours |  |  |  |

### **Tussenfond**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal poten | 5 |  |
| Hoogte | 9 m |  |
| Kleur | Nachtblauw |  |
| Materiaal | Velours |  |

### **Friesen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal | 6 |  |
| Hoogte | 4 m |  |
| Breedte | 18.60 m |  |
| Kleur | Nachtblauw |  |
| Materiaal | Velours |  |

### **Fond**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal poten | 5 |  |
| Hoogte | 9 m |  |
| Kleur | Nachtblauw |  |
| Materiaal | Velours |  |

### **Horizondoek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Àantal | 1 |  |
| Hoogte | 10 m |  |
| Breedte | 18 m |  |
| Kleur | Ecru |  |

### **Gaas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aantal | 1 |  | 1 |  |
| Hoogte | 9,5 m |  | 9,5 m |  |
| Breedte | 14 m |  | 14 m |  |
| Kleur | Zwart |  | Grijs |  |
| Dicht op | 11 m |  |  |  |

# Trekkenwand

## Technische gegevens

### **Algemeen**

Constructeur Trekwerk

Systeem TNM

Plaats bediening rechts

Bediening evt. links

### **Roeden 300 kg, programmeerbaar**

Aantal 42 Stuks

Lengte 18,60 m

Dikte 48 mm

Type enkele pijp

Max belasting 300 kg

Puntbelasting onder ophangpunt 150 kg

Puntbelasting tussen ophangpunten 100 kg

Aantal ophangpunten 7 stuks

Afstand tussen ophangpunten 2,70 m

Max snelheid 1,7 m/s

Trekhoogte

Min 0,25 m

Max 18,80 m

### **Spanttrekken 300 kg, programmeerbaar**

### Aantal 2 Stuks

### Lengte 18,60 M

### Dikte 48 Mm

### Type Ladder truss

### Max belasting 300 Kg

### Puntbelasting onder ophangpunt 250 Kg

### Puntbelasting tussen ophangpunten 250 kg

### Aantal ophangpunten 7 stuks

### Afstand tussen ophangpunten 2,70 m

### Max snelheid 1,7 m/s

### Trekhoogte

### Min 0,25 m

### Max 18,20 m

### **Zijtrekken 300 kg, programmeerbaar**

Aantal 2 Stuks

Lengte 9,30 m

Dikte 48 mm

Type Ladder truss

Max belasting 300 kg

Puntbelasting onder ophangpunt 150 kg

Puntbelasting tussen ophangpunten 100 kg

Aantal ophangpunten 3 stuks

Afstand tussen ophangpunten Var. m

Max snelheid 0,8 m/s

Trekhoogte:

Min 0,25 m

Max 18,20 m

Afstand tussen zijtrek en andere trekken 20 cm

Afstand tussen zijtrek en zijbrug 20 cm

### 

**Traversesysteem**

3 x 3 Traverses

WLL 1000 kg

3 voor Trek 51

3 tussen Trek 51 en 52

3 achter Trek 52

Onderkant balk 21,60 m



### **Orkestlift**

Lengte 10 M

Breedte 2,63 M

Deelbaar nee

Vergrendelbaar op alle nivo's

Type Spindellift

## Prosceniumtrek

Maximale belasting Prosceniumtrek 760 Kg, t.w. 400kg onder ophangpunt, 250 kg tussen ophangpunten,75 kg buiten buitenste ophangpunt.

## Instrumenten

Het gebruik van instrumenten is op aanvraag.

Steinway Vleugel C227 440 Hz

Yamaha Vleugel C3 440 Hz

Bechstein Piano 440 Hz

# Licht

## Lichtbediening

### **Lichtregelaars**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lichtregelaar | ETC ION met 20ch wing | |
| Ook beschikbaar | ETC Element (kleine zaal)  Compulite Spark Top |  |
| Afstandsbediening | Ja |  |
|  |  |  |
| Verplaatsbaar | Ja |  |
| Zaallicht op tafel | Ja |  |

## Dimmers, kringen, stekkermateriaal en voeding

### **Vaste Dimmers**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk/type | ETC | Sensor 3 |
| Locatie | Kelder |  |
| Vermogen | 3 | Kw |
| Aantal kringen | 126 | Kringen |

Alle dimmerpunten kunnen ook gebruikt worden voor vaste spanning.

### **Zwerfrekken**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal | 2 | Rek |
| Merk/type | ETC Alex |  |
| Vermogen | 2,5 | Kw |
| Aantal kringen per rek | 24 | Kringen |
|  |  |  |

In overleg is het gebruik van een extra zwerfrek 24 \* 2,5Kw mogelijk. (indien beschikbaar uit kleine zaal)

### **Stekkermateriaal**

|  |  |
| --- | --- |
| Stekkermateriaal | Schuko |

### **Krachtstroom**

Toneel Li voor: 2 x CEE 125 A

Toneel Re voor: 1 x CEE 125 A (zwerfrek Agnietenhof)

Toneel Li 1x CEE 32 A

Toneel Re 2 x CEE 32 A

Toneel Re 1 x CEE 16 A

(verloop CEE 125 naar 63 A aanwezig)

## Vast Licht

Zie lichtplan

### **Horizon**

Gevlogen 8\* ETC ColorSource Cyc

Vloer (optioneel) 7\* ETC ColorSource Cyc

Los aan te sturen of via presets.

## Volgspots

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Robert Juliat Korrigan 5/9 gr | 1 | Stuks |
| t.b.v. grote zaal (Grote Zaal) |  | 1,2 HMI |
| Robert Juliat Buxie 10,5/22,5 | 1 | Stuks |
| t.b.v. kleine zaal (Kleine Zaal) |  | 0,575 MSR |

## Los licht

Het losse licht kan in overleg gebruikt worden. Het losse licht is t.b.v. zowel de kleine- als de grote zaal, bij dubbelbespeling afstemming.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Altman Zoom 1 Kw | 8 | Stuks |
| Sixbar Par 64 1 Kw MFL | 4 | Stuks |
| PC 2 Kw | 8 | Stuks |
| PC 1 Kw | 12 | Stuks |
| Fourbar Par 64 1 KW MFL | 6 | Stuks |
|  |  |  |
| Par 64 1 Kw los | 8 | Stuks |
| ETC Source Four multi par 575 W | 8 | Stuks |

ETC Color source LED par 24 Stuks

Clay Packy Alpha Spot 700 8 Stuks *(inzet op aanvraag)*

*Inzet van bewegend licht in overleg.*

## Hoogwerkers

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk/type (2 x, t.b.v. GZ en KZ) |  | Alp PHCI 940 |
| Hoogte |  | 8 m |
| Voeding |  | 230V |

## 

## AV-apparatuur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diverse beamers en schermen aanwezig op aanvraag. |  |  |

# 

# Geluid

## Geluidssysteem

### **PA**

|  |  |
| --- | --- |
| Zaalluidsprekers |  |
| Sub | Meyer Sound 700 HP |
| Aantal | 2 |
| Zaalluidsprekers |  |
| FOH | Meyer Sound UPQ-1P |
| Aantal | 2 |
| Zaalluidsprekers |  |
| Balkon L+R | Meyer Sound Mina |
| Aantal | 2x2 |
| Zaalluidsprekers |  |
| Frontfill L+R | Meyer Sound UPJunior |
| Aantal | 2 |
| Zaalluidsprekers  Cluster Zaal/balkon | Meyer Sound UPJ-1P |

Het geluidsysteem wordt aangestuurd door Galileo DSP.

**Monitoren**

10 x Sound Projects X-act

2 x Sound Projects X-Tender

(inzetbaarheid i.o., i.v.m. mogelijk gebruik in GZ)

### **Overigen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siap Controll System | Aanpassing akoestiek |  |  |
| Auditief geh install | Audio-technica 580.00MHz |  |  |
| **Intercom** |  |  |  |
| Riedel | Draadloos, 8 draadloze posten |  |  |

**Mengtafels**

Yamaha QL1

Yamaha TF3

(inzet na overleg i.v.m. beschikbaarheid voor beide zalen)

**Microfoons/Statieven/Bekabeling**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inzet microfoons |  | Op aanvraag |
| Inzet draadloze microfoons |  | Op aanvraag |

*Inzet van zendermicrofoons in overleg.*



